关于耐驰尔新材料(营口)有限公司产品转型项目生态环境影响报告书的批复
耐驰尔新材料（营口）有限公司：

你公司报送的《耐驰尔新材料(营口)有限公司产品转型项目生态环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等材料收悉。经中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区管理委员会行政审批局审查，现就该“报告书”批复如下：

一、本项目(项目代码:2507-210897-04-01-263729)为改建项目，建设地点位于辽宁省营口市滨海路南139号，总投资4000万元。本项目在现有厂区内进行产品转型，升级改造。主要是将原有5000吨/年四氯化钛生产线改建成5000吨/年四氯化锆生产线，原有四氯化锆生产线1200吨/年保留。主要建设内容有：拆除原有四氯化钛生产线的配料设备、氯化反应线相应设备、精制车间取消、粗四氯化钛储罐及精四氯化钛储罐拆除，在原有配料车间、氯化车间配套建设3条四氯化锆生产线，分别为2台600氯化炉（每台炉产能为1900t/a）、1台400氯化炉(产能为1200t/a),转型后3条四氯化锆生产线产能为5000t/a，重新配套建设除尘设施，将末端废气治理措施由二级水洗+一级碱洗调整为一级水洗+二级碱洗、废水处理设施保留，新增1个配料间，建设1座初期雨水池、末端事故水池。本次转型后，除了混料和出料工序无法实现自动化，其他工序实现全流程自动化，转型后四氯化锆总体产能为6200吨/年四氯化锆产品。

二、在全面落实“报告书”提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意“报告书”的环境影响评价结论，你公司应严格按照《报告书》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施开展项目的建设和运营。

三、项目在设计、建设和运营中应重点做好以下工作：

1、加强施工期环境保护工作，采取切实可行的措施，严格控制施工扬尘、噪声、废水及固体废物对周围环境的影响。

2、落实大气污染防治措施。本项目2台600氯化炉配料系统设有1套防爆滤筒除尘器TA010、锥形混料机及炉前料仓设有1套撬装防爆滤筒除尘器TA011，处理后的颗粒物通过1根15m高排气筒DA006排放；1台400氯化炉配料系统、锥形混料机及炉前料仓采用1套防爆滤筒除尘器TA012，处理后的颗粒物通过1根15m高排气筒DA007排放；炉底排渣罐、过滤器除渣罐、产品料仓、二冷、三冷产品罐、3#冷凝器、盐酸、次氯酸钠副产储罐产生的气体全部进入后端TA002一级水洗+二级碱洗处理后，通过45m高排气筒DA001排放；氯化车间配备应急泄漏废气处理设施，设有TA013二级碱洗塔1座，处理后通过DA001排气筒排放；化验室间歇、少量产生氮氧化物、非甲烷总烃废气经通风橱收集后，通过15m高排气筒DA008排放；废气中颗粒物、氯气、氯化氢，排放浓度须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单中表4大气污染物特别排放限值。化验室废气中氮氧化物、非甲烷总烃排放浓度、排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准限值要求。
严格控制无组织废气排放，加强废气收集系统的维护管理，增加有组织收集率，减少无组织废气排放量。无组织排放颗粒物的厂界浓度须符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值要求。
3、落实水污染防治措施。本项目循环冷却废水、蒸汽冷凝水、初期雨水（分批）通过管道一同进入现有厂区污水处理站处理，污水处理站处理后的达标水通过一个废水排放口排入园区市政管网，进入营口市南部城区第三污水处理厂处理；废水总排口水质须满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及其修改单中表1直接排放标准要求。
4、落实固体废物处置。本项目一般工业固体废物为废滤筒、炉渣、过滤渣、废包装物、除尘灰、污泥，其中废滤筒、污泥暂存在一般固废暂存处，废滤筒由厂家回收处理，污泥委托具备一般工业固体废物处置资质单位进行无害化处置；废包装物、除尘灰、炉渣、过滤渣均暂存于原料库房内，废包装物定期外售给具备废旧物资回收资质单位综合再生利用，除尘灰、炉渣、过滤渣回用于生产。本项目危险废物为废空压机油、废含油抹布、手套、化验室废液、化验室废包装瓶、废盐酸、废次氯酸钠、片碱内衬包装物等。本项目产生的危险废物废盐酸和废次氯酸钠存放在酸罐中，其他危废存放在危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处理处置。一般工业固体废物贮存场所须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《中华人民共和国生态环境法典》的要求。危险废物收集、贮存、存放废盐酸和废次氯酸钠的酸罐、危险废物贮存点的设计执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

5、落实噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标。本项目厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

6、严格落实厂区地下水及土壤污染防治工作，对不同区域采取分区防渗处置措施，建立完善的地下水监测制度并开展定期监测，监测数据存档备查，如发现地下水、土壤因本项目受到污染，你单位必须立即启动应急预案和应急处置办法，采取有效措施消除污染。

7、严格落实“报告书”提出的环境监测计划，废气、废水、噪声、地下水、土壤等监测数据须存档备案，一旦出现超标排放或环境中本项目特征因子异常现象，你单位应立即停止生产并进行整改，确保稳定达标排放或妥善解决环境超标问题后，方可恢复生产。

8、加强环境风险防范和应急管理。严格落实“报告书”提出的环境风险防范措施，按照环保部《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》(环发〔2015〕4号)和辽宁省生态环境厅《关于进一步加强企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》(辽环综函〔2025〕34号)要求，针对本项目制定突发环境事件应急预案并备案，实现与营口市、中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区突发环境事件应急预案的有效衔接，加强安全培训和应急演练，有效防范和应对环境污染事故。严格按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等安全生产相关法律法规和部门规章要求，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，在环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，认真落实安全生产主体责任，做好安全风险评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况。

四、按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求申请办理《排污许可证》或填报排污登记表。项目未取得《排污许可证》或未填报排污登记表前，不得排放污染物。

五、项目要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目生产及经营性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施等发生重大变化时，须另行办理环评审批手续。建设单位在环评申报过程中如有瞒报、虚报等情形，则承担由此产生的一切责任。

中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区

管理委员会行政审批局

2026年9月28日



