关于锦呈玉科技(营口)有限公司年产传感器汽车配件2亿颗、精密金属零部件1亿颗建设项目环境影响报告表的批复

锦呈玉科技(营口)有限公司：
你公司报送的《锦呈玉科技(营口)有限公司年产传感器汽车配件2亿颗、精密金属零部件1亿颗建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区管理委员会行政审批局审查，现就该“报告表”批复如下：
一、本项目建设单位为锦呈玉科技(营口)有限公司，位于中国（辽宁）自贸区营口片区新港大街以北、荣华路以西，总投资16000万元。主要建设内容有：生产车间及公共配套附属设施等，主要包括冷镦机、数控机床、走心机等设备，产能为传感器汽车配件2亿颗、精密金属零部件1亿颗。
二、在全面落实“报告表”提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意“报告表”的环境影响评价结论，你公司应严格按照《报告表》中所列项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施开展项目的建设和运营。
三、项目在设计、建设和运营中应重点做好以下工作：
1、落实大气污染防治措施。数控车床加工废气须密闭收集，通过2台静电油雾净化器处理后，经2根25m排气筒（DA001~DA002）排放；数控走心机加工废气须密闭收集，通过2台静电油雾净化器处理，经2根25m排气筒（DA003~DA004）排放；车铣复合机加工废气须密闭收集，通过1台静电油雾净化器处理后，经1根25m排气筒（DA005）排放；冷镦机废气须集气罩收集，通过1台静电油雾净化器处理后，经1根25m排气筒（DA0006）排放。油雾（以非甲烷总烃计）排放浓度、排放速率须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源排放限值要求；食堂油烟通过油烟净化器处理后，经管道引至屋顶排放（DA007）。油烟排放浓度、油烟净化设施最低去除效率须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中大型标准限值要求。
严格生产全过程管理，通过封闭车间、部分设备封闭、加强废气治理设施的维护保养等措施，减少无组织废气的排放，确保非甲烷总烃无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中浓度限值要求。
2、落实水污染防治措施。项目运行过程产生生活污水和食堂废水，项目生活污水经化粪池处理后，最终经市政管网排入营口京诚建设发展有限公司（营口南部城区第三污水处理厂），食堂废水经隔油池+化粪池处理，最终经市政管网排入营口京诚建设发展有限公司（营口南部城区第三污水处理厂）。项目废水污染物排放符合《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）排入污水处理厂的水污染物最高允许排放浓度要求。
3、落实固体废物处置。本项目一般工业固体废物包括原料废包装袋、不合格品、金属碎屑。原料废包装袋、不合格品、金属碎屑收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，统一外售处理。生活垃圾收集后暂存生活垃圾桶，集中交由环卫部门定期清运处理。本项目危险废物包括废冷镦油、废润滑油、废润滑油桶、沾染切削液的金属渣、捕集废油、极板清洗废液、废切削液，存放于危险废物贮存点，定期委托有危险废物处理资质的单位处置。一般工业固体废物贮存场所须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物收集、贮存、危险废物贮存点的设计须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
4、落实噪声治理措施，确保厂界环境噪声达标。本项目东、南、西、北厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。
5、按照相关规定设置规范的污染物排放口，设立相应的标志牌；废气、废水排放口按照监测技术规范要求设置永久性的监测采样口。
6、加强环境风险防范和应急管理。你公司应按照相关规定，做好突发环境事件应急预案的编制和备案工作，做好环境应急的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。
四、按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的相关要求申请办理《排污许可证》或填报排污登记表。项目未取得《排污许可证》或未填报排污登记表前，不得排放污染物。
五、项目要严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。本项目生产及经营性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施等发生重大变化时，须另行办理环评审批手续。建设单位在环评申报过程中如有瞒报、虚报等情形，则承担由此产生的一切责任。

中国（辽宁）自由贸易试验区营口片区
管理委员会行政审批局
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